CPPFLAGS="-D_XOPEN_SOURCE_EXTENDED"

if test "$GCC" != yes ; then
  CC="$CC -Ae"
  CFLAGS="+O2"
fi

# Pick right test-and-set (TAS) code.  We need out-of-line assembler
# when not using gcc.
case $host in
  hppa*-*-hpux*)
	if test "$GCC" != yes ; then
		need_tas=yes
		tas_file=hpux_hppa.s
	fi
    ;;
esac
